阜阳技师学院数控车赛项设备维保及耗材采购询价函

1. 本项目为阜阳技师学院数控车赛项设备维保及耗材采购项目。

二、本项目所投产品按国家标准执行，所有产品质保 1 年。

三、本项目报价包含人工费、材料费、安装费、垃圾清运费、税金等所有相关费用，在质保期内如有非人为损坏问题均由中标单位负责。

四、本次投标提供的所有资料都是真实有效、准确完整。如发现提供虚假资料或与事实不符，将取消投标和中标候选人资格。

五、以上报价于2024年12月13日上午11:30前，将投标材料报阜阳技师学院机电系，徐老师：18133101533

六、提供合法的**企业法人营业执照**、**报价单**、**授权委托书**。

注：以下投标人签字盖章表示同意以上须知，**使用档案袋密封并盖章**该报价文件生效。

投 标 人：（盖单位章） 电话：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章） 年 月 日

 询价部门（盖章）： 机电工程系

**报 价 单**

安徽阜阳技师学院：

经我公司人员核算，提供阜阳技师学院数控车赛项设备维保及耗材采购项目，报价（单价式）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **采购参数需求** | **投标单位填写** |
| **名称** | **维保内容** | **数量** | **单位** | **备注** | **单价** | **小计** | **品牌/型号** |
| 1 | DT40H维保 | 1、机床X轴Z轴护罩，护板进行清理。 | 8 | 台 | 维保中需更换易损件 |  |  |  |
| 2 | 1、清理各拖链槽内的铁屑等杂物2、检查拖链槽内的电缆线，信号线是否有破损、断裂，等情况。3、清理接线盒内的杂物，保证接线盒内部无杂物。 |  |  |  |
| 3 | 1、 检查各传感器、继电器、交流接触器和电磁阀等电器的安装螺钉和接线端子是否牢固以及电器本身是否损坏等情况。2、通过具体的操作检查其功能和动作状态。 |  |  |  |
| 4 | 1、清洗滤油器。2、检查油位。3、检查压力表。 |  |  |  |
| 5 | 1、检查油泵、压力表分油器。2、检查虑油器、油箱。3.检查各润滑点的状况 |  |  |  |
| 6 | 1、检查清理冷却水泵、冷却水管。 |  |  |  |
| 7 | 1.、主轴冷却风扇。2、主轴箱内更换润滑油和清洗滤网检查。3、检查轴承等处是否有不正常声音、不正常的温升情况。4、检查皮带外观，松紧度检查，并清理皮带轮。 |  |  |  |
| 8 | 1、检查刀库运行情况。2、清理刀库信号盒内的油污及杂物。3、加油润滑换刀机构。4、检查各控制开关。 |  |  |  |
| 9 | 2A12铝 | Φ80\*2000 | 5 | 根 |  |  |  |  |
| 10 | 2A12铝 | Φ100\*2000 | 3 | 根 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 注：维保结束后更换切削液及加注润滑油。  |  |  |

1、按询价文件规定报价（人工费、材料费、安装费、垃圾清运费、税金等所有相关费用）为（大写）： ，（小写）： 。

2、我方根据询价文件的规定，严格履行合同的责任和义务, 并保证于询价文件要求的日期内完成设备维保及供货。

3、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其报价有关的任何证据或资料。

4、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

报价单位名称：（盖章） 报价日期：

附件1：

**授权委托书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、补正、递交， （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和授权委托人的身份证复印件（正反两面）

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

供应商： （盖单位章）

法定代表人： （签字）

联系电话：

委托代理人： （签字）

联系电话：

 年 月 日

备注：法定代表人参与报价时，不需要提供授权委托书，但需提供法定代表人身份证复印件